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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту сейфа-хранилища взрывозащитного контейнера 

1. Общие сведения.

Предметом оказания услуг является: проведение текущего ремонта металлического бокса взрывозащитного контейнера.
Перечень документов, на основании которых оказываются услуги: 

· Техническая документация завода изготовителя.

Цель услуги: ремонт металлического сейфа-хранилища взрывозащитного контейнера (ВЗК).
Сведения об источнике и порядке финансирования: собственные средства заказчика.

Характеристика объекта оказания услуг: места эксплуатации ВЗК на станциях  ГУП «Петербургский метрополитен»: «Чернышевская», г. Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 20; «Выборгская», г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 21; «Лесная», г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 25; «Достоевская», г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 21; «Купчино», г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 108; «Московская-1», г. Санкт-Петербург, Московский пр., соор. 2, лит. А; «Звездная», г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 3, к. 1; 

Плановые сроки начала оказания услуг: с 01.09.2014 года по 30.09.2014 года.
2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Исполнитель, на момент проведения работ должен обладать квалифицированным персоналом для выполнения текущего ремонта металлического бокса взрывозащитного контейнера, представлять документы, подтверждающие их квалификацию.
2.2.Предусмотреть выполнение работ без нарушения режима работы станции.

2.3.Работы производить в соответствии с требованиями СП 32-105-2004 «Метрополитены», инструкции «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена» (приказ № 422 от 18.04.2014 г.).

2.4. Материалы, используемые при производстве работ должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен». 

2.5. Исполнитель должен выполнить работу из своего материала, своими силами и средствами с обязательной уборкой по окончании рабочей смены.

2.6. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее одного года.

2.7. Исполнитель несет ответственность за качество проводимых работ. В случае выхода оборудования из строя (поломки) в период послегарантийного ремонта, в части произведенного ремонта, возникшей не по вине Заказчика, Исполнитель обязуется восстановить его работоспособность в течение 5 (пяти) дней своими силами и средствами. 

2.8. Работы должны выполняться исполнителем, имеющим опыт аналогичных работ не менее двух лет. 

2.9. Исполнитель для оказания услуг должен привлекать лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ. Исполнитель несет ответственность за привлечение к оказанию услуг лиц, которые в соответствии со ст. 10 Федерального закона  от  09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

2.10. Выдача постоянных пропусков для допуска на объекты метрополитена при оказании услуг осуществляется по согласованию с уполномоченными подразделениями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (п. 6.32.15. Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов метрополитена, утвержденных Приказом Минтранса РФ « 130 от 29.04.2011 года). 

3. Состав и содержание услуг.

Ведомость объемов услуг.

	№

п/п
	Наименование

услуги
	Ед.

изм.
	Место оказания

услуги
	Кол-во услуг

за весь период их оказания
	Требо-

вания к

материалам
	Прим.

	1.
	Проведение текущего ремонта взрывозащитного контейнера
	Шт.
	Вестибюли станций ГУП «Петербургский метрополитен»
	7
	Соответствие ГОСТ и ТУ
	


 Наименование оказываемых услуг:

	№

п/п
	Наименование

работ
	Ед.

изм.
	Кол-во услуг
	Требование к

материалам
	Примечание

	Вестибюль станции метро «Чернышевская»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации


	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Устранение деформации перегородок

 
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро «Выборгская»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации
	шт.
	1

	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро  «Лесная»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Замена внутренней втулки запорного механизма двери 
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро «Достоевская»

	1
	Замена пластмассовой шаровой втулки шарнира направляющей штанги
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Замена внутренней втулки запорного механизма двери 
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	3
	Восстановление деформированного ребра жесткости в месте крепления двери
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро «Купчино»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Восстановление целостности сварочного шва
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро «Московская -1»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Восстановление целостности сварочного шва
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	3
	Замена внутренней втулки запорного механизма двери 
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	4
	Замена деформированных боковых стоек


	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	Вестибюль станции метро «Звездная»

	1
	Ремонт (замена) верхней крышки в части устранения деформации
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	

	2
	Восстановление целостности сварочного шва
	шт.
	1
	Соответствие ГОСТ
	


Условия оказания услуг:
       Лакокрасочные и сварные работы, при необходимости, должны проводится на производственной площадке Исполнителя с соблюдением обязательного требования - постоянного нахождения подменного взрывозащитного контейнера и бокса к нему на станции в период оказания услуг.  

4. Порядок контроля и приемки услуг:

          4.1. Контроль за текущим ремонтом взрывозащитного контейнера  производится начальником участка СКМ или лицом, его замещающим. 

4.2. Приемка в эксплуатацию взрывозащитного контейнера  после текущего ремонта осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя на месте установки, с проверкой работоспособности оборудования.

4.3. При нарушении технологии производства, требований ТУ, оказание услуг прекращается по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 

4.4. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрытыми другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

4.5.  Датой окончания оказания услуг считается оказание полного объема услуг и отсутствие не устраненных замечаний, выявленных при приемке. 

4.6.  Исполнитель в течении 10 дней после окончания текущего ремонта,  предоставляет  документы об оказанных услугах (акт об оказанных услугах, счет и счет-фактуру).

Начальник  ТО СКМ                                                                
   
П.Л. САЖИН

Инженер ТО СКМ                                                        
                    
А.О. БАРЫШЕВ 

Барышев А.О
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